**РТРС продолжает модернизацию сети эфирного вещания «Радио России» в области**

Филиал РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр» (Томский ОРТПЦ)приступает к очередному этапу модернизации сети внутриобластного вещания «Радио России».

В течение июля – первой половины августа филиалу предстоит смонтировать и запустить оборудование для FM-вещания «первой радиокнопки» (а во многих местах и единственной). Будут переведены в FM-диапазон объекты вещания в соответствии с таблицей,при этом действующие УКВ-передатчики будут отключены. В некоторых случаях будет осуществлён перенос вещания в другой населённый пункт. На время монтажа оборудования на объектах для безопасного проведения работ будет временно отключаться трансляция цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект вещания | Новая FM-частота, МГц | Ориентировочные сроки запуска | Прежняя УКВ-частота, МГц (отключается) |
| Альмяково | 103,9 | 6-10 июля | 69,08 (Улу-Юл) |
| Анастасьевка | 102,3 | 20-31 июля | - |
| Асино | 102,3 | 13-16 июля | 71,57 |
| Белый Яр (Верхнекетский р-н) | 104,2 | 27 июля –  7 августа | 69,56 |
| Володино | 101,9 | 20-31 июля | 73,4 |
| Кедровый | 104,6 | 13-17 июля | 66,74 (Пудино) |
| Колпашево | 101,6 | 13-24 июля | 68,87 |
| Комсомольск | 101,1 | 20-24 июля | 70,82 |
| Мельниково | 107,9 | 20-31 июля | - |
| Михайловка (Зырянский р-н) | 105,0 | 27-31 июля | - |
| Молчаново | 103,2 | 20-31 июля | 71,84 |
| Павлово (Каргасок) | 102,5 | 3-14 августа | 71,42 |
| Парабель | 103,3 | 3-14 августа | 68,45 (Прокоп) |
| Чердаты | 104,6 | 13-17 июля | - |
| Чёрный Яр | 105,4 | 20-24 июля | 67,4 (Берегаево) |

Радиослушателям необходимо убедиться, что используемое ими приёмное оборудование поддерживает FM-диапазон(частоты 87,5-108 МГц) или заблаговременно позаботиться о покупке нового радиоприёмника.

Всего до конца 2020 года филиалу предстоит запустить 42FM-передатчика «Радио России».Информация об остальных объектах запуска будет сообщаться дополнительно.

*Модернизация сети внутриобластного вещания «Радио России» предусматривает запуск радиопередатчиков в так называемом FM-диапазоне (частоты 87,5-108 МГц) с одновременным выводом из эксплуатации передатчиков нижнего УКВ-диапазона (65,9-74 МГц), максимальное использование новых объектов филиала, построенных для цифрового ТВ вещания в рамках федеральной целевой программы, перераспределение мощностей передатчиков для более равномерного покрытия вещанием. Конечная цель модернизации сети – увеличение количества радиослушателей, которым будет доступно бесплатное эфирное вещание первой радиопрограммы (вплоть до смартфонов, mp3-плееров и т.д.).*